Изготовил тележку для мотора Тохатсу 20 ,Ямаха 15. Для рыбалки выходного дня может и не очень подходит по габаритам.
Отличие от других :
- мотор подвозиться к лодке и закрепляется сразу, без наклона мотора и других манипуляций;
-погрузка в авто, прицеп без доп.колес;
-разборная ,можно перевозить в мешке.  
Есть эскизы с размерами.
 Комментарии.  Для реализации конструкции нужно выполнить 2 условия:                            1) колесо не должно упираться в транец,  когда скоба мотора находится в     плоскости                 транца .                    
                                      10 см      4…5 см.       
         Б                                                              
	                                                 
                                   
                 А=  0,5 d колеса +  толщина транца  .         
Поэтому, размер А точки крепления рамы2 к раме1 д.б.= 0,5 d колеса +толщина транца  
    -2)скоба д.б.выше транца на 4…5 см
   Поэтому,   размер Б рамы2(от точки крепления к раме1 до оси колеса)  д.б. =0.5 профиля рамы  +10+4…5+hтран.- 0,5 d колеса (см)
               






Фото 1. Тележка имеет 2 рамы
На раме 1 закреплен свободно ремень с 2-мя петлями и ввернутыми винтами-барашками М16  для крепления рамы1 к мотору через трубу скобы. На раме 2 закреплены  на осях гайками- барашками М16 колеса.
  
Фото2. Закрепляем раму1 на моторе.
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Фото3. Устанавливаем вертикально, фиксируя положение мотора короткой петлей ремня.








Фото4. Крепим раму2  к раме1 винтами и гайками  М10
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Фото.5 Опускаем из вертикального положения. Если добавить пару колес к раме1 ,можно перевозить тяжелые моторы.




Фото6. Положение для перевозки к лодке . Фиксация длинной петлей ремня.

[image: ]
Фото7. Для погрузки в авто крепим раму2  к раме1 через другое отверстие.










Фото8. Положение в авто. Установлена планка для фиксации ноги, сняты колеса. Оси можно убрать в поперечину рамы.












Фото9. Положение для хранения в помещении(на колеса мотор не опирается)
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Фото.10 Вариант крепления рамы2 к раме1 через телескоп(труба25х25х1.5…2 в трубе30х30х1.5…2). Сравнить с фото8 . Видно что боковины рамы2 теперь не торчат. 
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